**Stopp! Kein Zugriff für Unbefugte!**

**PARRYPLUG – Dauerhafter Manipulationsschutz**

*Eine sichere Verbindung: Der PARRYPLUG ist eine Neuentwicklung von Böllhoff zum Schutz vor unbefugtem Lösen von Schraubenverbindungen. Er kommt dort zum Einsatz, wo Sicherheit gefordert und Ästhetik gefragt ist.*

Die Innovation aus dem Traditionsunternehmen Böllhoff entspricht den wachsenden Anforderungen an Manipulations- und Diebstahlschutz in vielen technischen Bereichen. Das Entfernen des Verschlusselements ist nur mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs möglich. Der PARRYPLUG garantiert, dass nur Berechtigte und Fachpersonal Zugriff auf die entsprechenden Anlagen, Maschinen und Geräte haben. Er ist universell einsetzbar überall dort, wo es um die Sicherheit von Mensch und Maschine geht. Die optimale Voraussetzung, um auch Diebstähle wirkungsvoll zu verhindern.

**Nomen est Omen**

Der PARRYPLUG (to parry = parieren, einen Angriff abwehren) verhindert den Werkzeugeingriff in den Innenantrieb durch speziell konstruierte Axialrippen, die einen definierten und sicheren Presssitz garantieren. Der verwendete Hochleistungskunststoff, der Einsatzbereiche von ‑50 °C bis +200  C erlaubt, sowie die Präzisionsfertigung stellen sicher, dass auch feinste Toleranzen von Innensechskantantrieben berücksichtigt werden können.

**Einbau leichtgemacht**

Die Montage des PARRYPLUG ist denkbar einfach: Bis zu sechs magazinierte Plugs erlauben den Einbau ohne Werkzeug, eine Handlingshilfe ermöglicht die Montage in den Schraubenantrieb und vereinzelt anschließend durch Drehen oder Kippen die Plugs. Alle weiteren Plugs können nun ohne weitere Vorbereitungen verbaut werden.

**Sicherheit und maßgeschneiderte Optik**

Während die meisten Verbindungselemente nur im Verborgenen ihre Funktion ausüben, wird der PARRYPLUG im Außenbereich auch ästhetischen Ansprüchen gerecht. Das Unternehmen Böllhoff stellt mit der Innovation im Verschlussbereich eine designtechnisch ansprechende Lösung zur Verfügung, da der PARRYPLUG auf Kundenwunsch individuell einfärbbar ist und zudem das Element vor Schmutz und Korrosion schützt.

2.072 Zeichen inkl. Leerzeichen

**Bildunterschriften:**

Bild 1:

Der PARRYPLUG ist ein Verschlusselement für Innenantriebe, um Manipulationen an Schraubverbindungen vorzubeugen.

Bild 2:

Das simple Einbauprinzip und die magazinierte Handlingshilfe erlauben eine schnelle und einfache Montage.

Bild 3:

Durch die speziell konstruierten Axialrippen wird ein definierter und sicherer Presssitz im Schraubenantrieb garantiert.

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Abdruck frei.

**Verantwortlicher Autor:**

Daniel Tovar

Produktmanager

bei der Böllhoff GmbH

Archimedesstr. 1-4

33649 Bielefeld

Telefon 05 21 / 44 82-01

Telefax 05 21 / 44 93 64

E-Mail: presse@boellhoff.com

http://www.boellhoff.com

Beleg erbeten an:

Böllhoff Gruppe

Anja Felsch

Archimedesstr. 1-4

33649 Bielefeld